Parear no PC...

Usar o Coolterm

Usar o collterm

Quanto menor o baud rate, maior a chance de sucesso no envio e mais tempo demora...

Tentar mecher no delay entre pacotes para ver se melhora... (posso aumentar o pacote e deixar um delay alto para ver se perde byte em algum pacote...)

Abaixo vou deixar o último resultado que deu certo

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated